GENERIC
This is a VESA ver 1.2 board with 524288 bytes of display memory
The OEM string is: Copyright 1988-1991 TRIDENT MICROSYSTEMS INC.

VGA ax     bx    Mode
 0  0010h  0000h 640x350x16
 0  0012h  0000h 640x480x16
 0  4F02h  0102h 800x600x16
 0  4F02h  0104h 1024x768x16
 1  0013h  0000h 320x200x256
 1  4F02h  0100h 640x400x256
 1  4F02h  0101h 640x480x256
 1  4F02h  0103h 800x600x256
 3  4F02h  010Eh 320x200x65536
 3  4F02h  0171h 512x480x65536
 4  4F02h  010Fh 320x200x16777216


The following is a listing of the first 640 bytes of video BIOS

U @ H740007A**  RESERVED FOR IBM COMPATIBILITY **      12/13/93
   C4.4       `  Copyright 1988-1991 TRIDENT MICROSYSTEMS INC.  
   Copyright 1987-1990 Quadtel Corp.      256   512   768  1024 
 2048  K    VGA  EGA  CGA  MDA   MODE     8  16  32  Bit Bus DRA
M      t  d~  C   t[ I P$ < r              B     BX     t      t
      B     B  t 2   H   ] $            B     B WS : P D <Su  ) 
   D J +   ,=  %'  (     Xu0             (     u    P   X  u    
     t 3  6 [_                         o 3  JR   Z<S   u      )D
   Y   U U+ rC   r>  Q                g          I     v $      
 @       g  x   Y  ]      3  =U u 3    3 Q        Y    u       $
